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Резиме:
Пројектовање и одржавање савремених возила је немогуће без примене рачунара и анализе његових масених и геометријских карактеристика. У раду је извршена анализа геометријских и масених карактеристика возила категорије М1/АВ. Анализирана су возила која се увозе у земљу као употребљавана. Урађена је статистичка анализа геометријских и масених карактеристика аутомобила. Након тога регресионом и корелационом анализом извршена је провера међузависности измећу једне геометријске и масених карактеристика. Резултати су дати у облику дијаграма на којима је регресиона крива и скуп тачака које представљају вредности променљивих.
Кључне речи: путничко возило, маса, димензије, регресиона анализа, корелациона анализа.
Summary:
Designing and maintaining modern vehicles is impossible without the use of computers and the analysis of its mass and geometric characteristics. The paper analyzes geometric and mass characteristics of vehicles of category M1 / ​​AB. The vehicles were imported into the country as being used. A statistical analysis of the geometric and mass characteristics of the car was made. After this, by means of regression and correlation analysis, the interdependence between one geometric and mass characteristics was performed. The results are given in the form of diagrams on which the regression curve and the set of points represent the values ​​of the variables.
Key words: passenger vehicle, mass, dimensions, regression analysis, correlation analysis
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1. Увод
Последњих година услужни сектор је доживио велики пораст у погледу значаја и учешћа у процесима радног ангажовања и тако постао кључни фактор привредног развоја у многим државама, посебно развијеним. У том општем растућем тренду различит је значај појединих врста услуга. Међу онима које својим развојним трендом значајно надмашују наведени општи тренд раста услужног сектора су транспортне услуге [1]. 

Да би испунила све строжије захтеве и била способна да изврше све сложеније задатке током коришћења, савремена возила су постала јако сложена, састављена су од великог броја делова. Са друге стране, повећањем броја делова, без обзира на повећање њихове поузданости, поузданост целог система се смањује, а јавља се и низ других проблема у покушају да се обезбеде и друге карактеристике ефективности (готовост, расположивост, погодност одржавања итд). Правилно одржавање и те како може да допринесе решавању поменутих проблема. Достигнућа у области теорије одржавања и технологије одржавања омогућавају правилан избор концепције, организације и технологије одржавања. У области теорије и праксе одржавања возила основни проблем је утврђивање његовог стања. Поред потребе да се детаљно сагледају могући откази возила са својим узорцима, неопходно је идентификовати и симптоме разних видова промене стања. На слици 1 приказано je  окружење програма за анализу конструкције аутомобила. 
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Слика 1 Анализа конструкције аутомобила у програму „SolidWorks“

За пројектовање и одржавање аутомобила значајна је анализа геометријских и масених карактеристика тј. какве су везе између њих. У раду се анализирају геометријске и масене карактеристике за путничких  возила категорије М1/АВ. У раду су приказане и статистички обрађене геометријске и масене карактеристике тридесет путничких возила која су увезена у Србију као употребљавана.  
2. Геометријске и масене карактеристике возила категорије М1/AB
2.1.Геометријске карактеритике возила

Геометриске карактеристике аутомобила су техничке карактеристике које описују основне геометријске параметре возила. Начин њиховог одређивања дефинисан је одговарајућим стандардима и законским регулативама. Граничне вредности одређених димензија дефинисане су законским регулативама и могу зависити од врсте возила. На слици 2 приказане су геометријске карактеристике возила. 
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Слика 2 Геометријске карактеристике возила
Геометијске карактеристике возила приказане на слици 2 су:
· Међуосовинско растојање (l),

· Траг точкова напред (Sp),

· Траг точкова позади (Sz),

· Дужина (L),

· Ширина (B),

· Висина (H),

· Задњи препуст (lz) и
· Предњи препуст (lp).

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима дефинише ове карактеристика [2]. 
1. Међуосовинско растојање (mm): 
Растојање између две линије управне на средњу подужну раван (возила), повучену кроз дефинисане тачке на одговарајућим точковима са исте стране возила.  

Ако се та вредност разликује са леве и десне стране возила онда се даје посебним правилником, с тим што прва одговара левим точковима. За возила са три или више осовина даје се размак осовина између двеју суседних, полазећи од предњег ка задњем крају возила. Укупни размак осовина за леву или десну страну возила добија се сабирањем ова два растојања. 
Међуосовинско растојање је растојање између:
– осе предње осовине и осе друге осовине, у случају возила са две осовине, 
– осе предње осовине и осе симетрије друге и треће осовине код возила са три осовине [2].
2. Траг точкова напред (mm):
Ширина трага је најмање растојање мерено између средина газних површина пнеуматика, односно код удвојених точкова ширина трага је растојање између оса
симетрија удвојених точкова једне осовине [2].
3. Траг точкова позади (mm):
Ширина трага је најмање растојање мерено између средина газних површина пнеуматика, односно код удвојених точкова ширина трага је растојање између оса симетрија удвојених точкова једне осовине [2].
4. Дужина (mm):
Укупна дужина возила  (L) је у директној вези са дужином простора за путнике (lp) мерене по поду. Овај однос назива се коефицијентом искоришћења аутомобила:
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Највећа дозвољена дужина возила, износи:
а) за моторно возило, осим аутобуса и возила врсте L – 12,00 m,

б) за возила врсте О и R – 12,00 m, осим полуприколица. Дужина приколице мери се од вучног ока руде до најистуреније тачке на задњем крају возила. Код полуприколица, највеће дозвољено растојање од осе вучног чепа до најистуреније тачке на задњем крају
полуприколице износи –12,00 m,

3) за аутобус са две осовине – 13,50 m,

4) за аутобус са три и више осовина – 15,00 m,

5) за зглобни аутобус – 18,75 m,

6) за зглобни аутобус са две или више окретница – 25 m,

7) за возило врсте L – 4,00 m [2].
5. Ширина (mm) 
Највећа дозвољена ширина возила износи 2,55 m, осим: 

1) за радну машину и измењиву вучену машину за пољопри- вреду и шумарство, за које највећа дозвољена ширина износи – 3,00 m; 
2) за возило врста N и О са надограђеном хладњачом са зи- дом дебљине преко 45 mm, за које највећа дозвољена ширина из-носи – 2,6 m;

3) за возило врсте N које има изменљиве уређаје за одржава-ње путева, за које највећа дозвољена ширина износи – 3,00 m. 

Изузетно од става 1. овог члана, ширина возила не обухвата прекорачења која могу настати услед деформација пнеуматика у зони налегања на коловоз, постављања ланаца за снег и уградње габаритних светала, показивача правца скретања, спољњег огле-дала, светала за осветљавање пута, еластичних блатобрана и друге додатне опреме еластично везане за чврсту конструкцију возила. Сви зглобно или еластично везани делови из става 2. Овог члана, кад се преклопе уз чврсту конструкцију возила, морају би- ти унутар прописане највеће дозвољене ширине возила, а остали делови – унутар прописане највеће дозвољене ширине из овог члана, увећане за вредност дозвољеног одступања од највише 1%. Одредбе овог члана не односе се на војна возила [2].
6. Висина (mm)
Највећа дозвољена висина возила износи – 4,0 m, осим возила врсте L, за које највећа дозвољена висина износи – 2,5 m [2].
7. Задњи препуст (mm)
Највећи дозвољени задњи препуст возила може износити највише 60% укупног размака осовина, изузетно у неким случајевима може бити 63% [2].
2.2. Масене карактеритике возила

Масене карактеристике возила су техничке карактеристике које се односе на масе празног и оптерећеног возила и на његова осовинска оптерећења. Начин одређивања маса и граничне вредности одређених масених параметара дефинисани су законским регулативама и могу зависити од врсте возила. 

Масене карактеристике су:

· Маса возила спремног за вожњу,

· Највећа дозвољена маса,

· Дозвољено оптерећење предње осовине,

· Дозвољено оптерећење задње осовине,

· Технички дозвољено максимално осовинско оптерећење,

· Максимално дозвољено оптерећење на крову,

· Највеће дозвољено оптерећење приликом успорења, 

· Укупна дозвољена маса вучног воза,

· Величина вертикалног оптерећења.
1. Маса возила спремног за вожњу (kg)
Врсте М и N: Маса возила спремног за вожњу је маса неоптерећеног возила, са резервоаром за гориво напуњеним са најмање 90% погонског горива, која укључује масу возача (75 kg), осталих горива и течности и, када је уграђено, масу надградње, кабине,прикључног уређаја, резервног точка и припадајућег алата, а које је опремљено стандардном опремом у складу са спецификацијом произвођача,

2. Највећа дозвољена маса (kg)
Највећа дозвољена маса теретног возила намењеног за вучу полуприколице (тегљач) је декларисана од стране произвођача возила, а састоји се од масе вучног возила увећане за масу која одговара највећем дозвољеном статичком вертикалном оптерећењу на седло тегљача [2].
3. Дозвољено оптерећење предње и задње осовине (kg)
Осовинско оптерећење возила не сме да прелази вредности декларисане од стране
произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу.
Осовинско оптерећење возила односно скупа возила у стању мировања на
хоризонталној подлози не сме прелазити:
1) за једну гоњену осовину – 10 t, 
2) за једну погонску осовину – 11,5 t  [2].
4. Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење (kg)
Укупно оптерећење две осовине моторних возила, и које имају међусобно растојање:

1) до 1,0 m (d<1,0) не сме да прелази 11,5 t,

2) од 1,0 m до 1,3 m (1,0≤d<1,3) не сме да прелази 16 t,

3) од 1,3 m до 1,8 m (1,3≤d<1,8) не сме да прелази 18 t, односно 19 t ако је погонска
осовина опремљена удвојеним пнеуматицима и ваздушним ослањањем, или ослањањем
које се прихвата као еквивалентно, или где је свака погонска осовина опремљена са
удвојеним пнеуматицима и при чему максимално осовинско оптерећење било које осовине
не прелази 9,5 t [2].

5. Максимално дозвољено оптерећење на крову (kg)
Максимална тежина терета коју возило сме превозити на крову, прописује је произвођач  [2]. 

6. Највеће оптерећење приликом успорења (kg)
Највећа сила коју аутомобил може да издржи приликом заустављања при највећој брзини кретања  [2].

7. Укупна дозвољена маса вучног воза (kg)
То је укупна маса коју аутомобил може да превози и састоји се од масе празног аутомобила и максималне масе коју аутомобил може да превози  [2].  

8. Величина вертикалног оптерећења (kg)
То је вредност оптерећења које настаје од висине прикључног возила и висине аутомобила  [2].  

3.Популација возила
У завршном раду је анализирано 30 путничких возила категорије М1/АБ  различитих европских произвођача. Возила су у Србију увезена у периоду од 2014-2017. године као употребљавана. Година производње је између 2003. и  2007.
Према законским условима Републике Србије, возила која се увозе као употребљавана морају да задовоље најмање Еуро 3 норму у погледу карактеристика емисије издувних гасова и буке. Подаци о возилима су преузети из потврда о саобразности које су дате у прилогу, која је обавезан пратећи документ приликом увоза возила или потврда произвођача.
4. Статистички показатељи геометријских и масених карактеристика возила
Статистички показатељи геометријских и масених карактеристика анализиране популације возила су:

1. Средња вредност
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где је :
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2. Стандардна грешка
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3. Медијана

Медијана се у теорији вероватноће и статистици описује као број који раздваја горњу половину узорка, популације или расподеле вероватноће од доње половине. Медијана коначног низа бројева се може наћи тако што се бројеви поређају по величини, и узме се средњи члан низа. Уколико постоји паран број чланова низа, медијана није јединствена, па се често узима аритметичка средина две вредности које су кандидати за медијану.
4. Мода
Мода је вредност која се у узорку или групи података појављује најчешће.

5. Стандардно одступање

Стандарднo одступање показује колико у просеку елементи узорка одступају од аритметичке средине узорка. Израчунава се по формули:
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	где је:
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број елемената у узорку,
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6. Варијанса

Варијанса представља математичко очекивање одступања случајне променљиве од њене средње вредности.

7. Спљоштеност

Спљоштеност је коефицијент који показује у којој мери је нека расподела спљоштена у односу на нормалну расподелу.

8. Закошење криве
Закошење криве је коефицијент који показује у којој мери је расподела закошена у односу на нормалну расподелу. 

9. Ранг

Ранг је опсег дисперзије резултата. Рачуна се као разлика између највећег и најмањег члана узорка.

10. Минимална вредност

Минимална вредност је најмањи члан у узорку.

11. Максимална вредност
Максимална вредност је највећи члан узорка.

12. Сума

Сума представља збир свих чланова скупа:
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	где је:
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13. Број узорака

Број узорка је број чланова у том узорку.

4.1.Статистички показатељи геометријских карактеристика возила
Статистички показатељи геометријских карактеристика возила приказани су у табелама за сваку карактеристику посебно а на сликама је дата фреквенција сваке од геометријске  карактеристике за скуп од 30 возила. 
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Слика 3 Међуосовинско растојање
На слици 3 приказане су вредности геометријске карактеристике „међуосовинско растојање“ за анализирану групу возила. Међуосовинско растојање има вредности између 2397  mm и 2850 mm . Највећи број возила (24) има осовинско растојање у опсегу од 2500 до 2600 mm. Мода је 2460 mm. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (2,76) и закошења  (1,68) и код ове геометријске карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 1.
Табела 1. Статистички показатељи међуосовинско растојање

	Међуосовинско растојање, mm

	Средња вредност
	2525,83

	Стандардна грешка
	18,73

	Медијана
	2490,00

	Мода
	2460,00

	Стандардно одступање
	102,57


	Варијанса
	10520,42

	Спљоштеност
	2,76

	Закошење криве
	1,68

	Ранг
	453,00

	Минимална вредност
	2397,00

	Максимална вредност
	2850,00

	Сума
	75775,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 4 траг точкова напред
На слици 4 приказане су вредности геометријске карактеристике „траг точкова напред“ за анализирану групу возила. Ова геометријска карактеристика има вредности између 1369  mm и 1625 mm . Највећи број возила (25) има траг точкова напред у опсегу од 1500 mm до 1600 mm. Мода је 1493 mm. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (-0,02) и закошења (0,33) и код ове геометријске карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 2.
Табела 2. Статистички показатељи за геометријску карактеристику: траг точкова напред
	Траг точкова напред, mm

	Средња вредност
	1476,37

	Стандардна грешка
	10,91

	Медијана
	1493,00

	Мода
	1493,00

	Стандардно одступање
	59,74

	Варијанса
	3568,86

	Спљоштеност
	-0,02

	Закошење криве
	0,33

	Ранг
	256,00

	Минимална вредност
	1369,00

	Максимална вредност
	1625,00

	Сума
	44291,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 5 Фреквенција геометријске карактеристике: траг точкова позади
На слици 5 приказане су вредности геометријске карактеристике „траг точкова позади“ за анализирану групу возила. Траг точкова позади има вредности између 1107 mm и 1605 mm. Највећи број возила (24) има осовинско растојање у опсегу од 1500 mm до 1600 mm. Мода је 1480 mm. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (9,83) и закошења (-2,35) и код ове геометријске карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 3.
Табела 3. Статистички показатељи за геометријску карактеристику: траг точкова позади 

	Траг точкова позади, mm

	Средња вредност
	1453,03

	Стандардна грешка
	15,25

	Медијана
	1472,00

	Мода
	1480,00

	Стандардно одступање
	83,51

	Варијанса
	6973,90

	Спљоштеност
	9,83

	Закошење криве
	-2,35

	Ранг
	498,00

	Минимална вредност
	1107,00

	Максимална вредност
	1605,00

	Сума
	43591,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 6 Фреквенција геометријске карактеристике: дужина 
Дужина аутомобила се одређује на основу потребне дужине простора за путнике. На слици 6 приказане су вредности геометријске карактеристике „дужина“ за анализирану групу возила. Дужина  има вредности између 3608 mm и 4800 mm. Највећи број возила (24) има дужину у опсегу од 4000mm до 4400 mm. Мода је 4204 mm. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (1.4) и закошења (1.11) и код ове геометријске карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 4.
Табела 4. Статистички показатељи за геометријску карактеристику: дужина 

	Дужина, mm

	Средња вредност
	4040,40

	Стандардна грешка
	50,51

	Медијана
	3958,00

	Мода
	4204,00

	Стандардно одступање
	276,63

	Варијанса
	76524,52

	Спљоштеност
	1,40

	Закошење криве
	1,11

	Ранг
	1192,00

	Минимална вредност
	3608,00

	Максимална вредност
	4800,00

	Сума
	121212,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 7 Фреквенција геометријске карактеристике: ширина 
При одређивање ширине аутомобила мора се водити рачуна о највећој дозвољеној ширини коју закон прописује. На слици 7 приказане су вредности геометријске карактеристике „ширина“ за анализирану групу возила. Ширина има вредности између 1635  mm и 1886 mm . Највећи број возила (25) има ширину у опсегу од 1700 mm до 1800 mm. Мода је 1660 mm. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (0,84) и закошења  (0,92) и код ове геометријске карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 5.
Табела 5. Статистички показатељи за геометријску карактеристику: ширина 

	Ширина, mm

	Средња вредност
	1715,40

	Стандардна грешка
	11,14

	Медијана
	1720,50

	Мода
	1660,00

	Стандардно одступање
	61,03

	Варијанса
	3724,59

	Спљоштеност
	0,84

	Закошење криве
	0,92

	Ранг
	251,00

	Минимална вредност
	1635,00

	Максимална вредност
	1886,00

	Сума
	51462,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 8 Фреквенција геометријске карактеристике: висина
На слици 8 приказане су вредности геометријске карактеристике „висина“ за анализирану групу возила. Висина има вредности између 1380  mm и 1585 mm. Највећи број возила (29) има осовинско растојање у опсегу од 1500 mm до 1600 mm. Мода је 1481 mm. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (0,41) и закошења (0,51) и код ове геометријске карактеристике показују значајно одступање од нормалне расподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 6.
Табела 6. Статистички показатељи за геометријску карактеристику: висина 

	Висина, mm

	Средња вредност
	1463,87

	Стандардна грешка
	7,93

	Медијана
	1467,00

	Мода
	1481,00

	Стандардно одступање
	43,44

	Варијанса
	1887,43

	Спљоштеност
	0,41

	Закошење криве
	0,51

	Ранг
	195,00

	Минимална вредност
	1380,00

	Максимална вредност
	1575,00

	Сума
	43916,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 9 Фреквенција геометријске карактеристике: задњи препуст 
На слици 9 приказане су вредности геометријске карактеристике „задњи препуст“ за анализирану групу возила. Задњи препуст има вредности између 534  mm и 840 mm . Највећи број возила (27) има задњи препуст у опсегу од 600 mm-800 mm. Мода је 746 mm. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (-0,83) и закошења (0,6) и код ове геометријске карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 7.
Табела 8. Статистички показатељи за геометријску карактеристику: задњи препуст 

	Задњи препуст, mm

	Средња вредност
	660,67

	Стандардна грешка
	15,63

	Медијана
	644,00

	Мода
	746,00

	Стандардно одступање
	85,61

	Варијанса
	7329,82

	Спљоштеност
	-0,83

	Закошење криве
	0,60

	Ранг
	306,00

	Минимална вредност
	534,00

	Максимална вредност
	840,00

	Сума
	19820,00

	Број узорака
	30,00


4.2.Статистички показатељи масених карактеристика возила

Статистички показатељи масених карактеристика возила приказани су у табелама за сваку карактеристику посебно а на слици је дата фреквенција сваке од масене карактеристике за скуп од 30 возила. 
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Слика 10 Фреквенција масене карактеристике: маса возила спремног за вожњу
На слици 10 приказане су вредности масене карактеристике „маса возила спремног за вожњу“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 935  kg и 1560 kg. Највећи број возила (23) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 600 kg до 800 kg. Мода је 746 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (-0,82) и закошења (0,18) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 8.
Табела 8. Статистички показатељи за масену карактеристику: маса возила спремног за вожњу 
	Маса возила спремног за вожњу, kg

	Средња вредност
	1222,53

	Стандардна грешка
	30,21

	Медијана
	1210

	Мода
	1210

	Стандардно одступање
	165,45

	Варијанса
	27373,02

	Спљоштеност
	-0,82

	Закошење криве
	0,18

	Ранг
	625

	Минимална вредност
	935

	Максимална вредност
	1560

	Сума
	36676

	Број узорака
	30
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Слика 11 Фреквенција масене карактеристике: највећа дозвољена маса
На слици 11 приказане су вредности масене карактеристике „највећа дозвољена маса“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 780  kg и 2155 kg. Највећи број возила (19) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 1600 kg до 2000 kg. Мода је 1545 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (0,03) и закошења  (-0,54) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 9.
Табела 9. Статистички показатељи за масену карактеристику: највећа дозвољена маса 
	Највећа дозвољена маса, kg

	Средња вредност
	1521,93

	Стандардна грешка
	59,97

	Медијана
	1552,5

	Мода
	1545

	Стандардно одступање
	328,49

	Варијанса
	107907,24

	Спљоштеност
	0,03

	Закошење криве
	-0,54

	Ранг
	1375

	Минимална вредност
	780

	Максимална вредност
	2155

	Сума
	45658

	Број узорака
	30
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Слика 12 Фреквенција масене карактеристике: дозвољено оптерећење предње осовине
На слици 12 приказане су вредности масене карактеристике „дозвољено оптерећење предње осовине“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 577  kg и 1915 kg. Највећи број возила (22) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 800 kg до 1000 kg. Мода је 850 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (1,21) и закошења (1,46) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 10.
Табела 10. Статистички показатељи за масену карактеристику: дозвољено оптерећење предње осовине
	Дозвољено оптерећење предње осовине, kg

	Средња вредност
	984,23

	Стандардна грешка
	63,43

	Медијана
	850,00

	Мода
	850,00

	Стандардно одступање
	347,41

	Варијанса
	120695,43

	Спљоштеност
	1,21

	Закошење криве
	1,46

	Ранг
	1338,00

	Минимална вредност
	577,00

	Максимална вредност
	1915,00

	Сума
	29527,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 13 Фреквенција масене карактеристике: дозвољено оптерећење задње осовине
На слици 13 приказане су вредности масене карактеристике „дозвољено оптерећење задње осовине“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 658  kg и 1175 kg. Највећи број возила (27) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 700 kg до 900 kg. Мода је 830 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (4,6) и закошења (1,96) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 11.
Табела 11. Статистички показатељи за масену карактеристику: дозвољено оптерећење задње осовине
	Дозвољено оптерећење задње осовине, kg

	Средња вредност
	794,80

	Стандардна грешка
	20,71

	Медијана
	767,50

	Мода
	830,00

	Стандардно одступање
	113,45

	Варијанса
	12870,10

	Спљоштеност
	4,60

	Закошење криве
	1,96

	Ранг
	517,00

	Минимална вредност
	658,00

	Максимална вредност
	1175,00

	Сума
	23844,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 14 Фреквенција масене карактеристике: технички дозвољено максимално осовинско оптерећење
На слици 14 приказане су вредности масене карактеристике „Технички дозвољено максимално осовинско оптерећење“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 705 kg и 1100 kg. Највећи број возила (23) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 800 kg до 900 kg. Мода је 900 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (-0,56) и закошења  (0,43) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 12.
Табела 12. Статистички показатељи за масену карактеристику: технички дозвољено максимално осовинско оптерећење
	Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg

	Средња вредност
	864,67

	Стандардна грешка
	19,07

	Медијана
	857,50

	Мода
	900,00

	Стандардно одступање
	104,46

	Варијанса
	10911,95

	Спљоштеност
	-0,56

	Закошење криве
	0,43

	Ранг
	395,00

	Минимална вредност
	705,00

	Максимална вредност
	1100,00

	Сума
	25940,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 15 Фреквенција масене карактеристике: максимално дозвољено оптерећење на крову
На слици 15 приказане су вредности масене карактеристике „максимално дозвољено оптерећење на крову“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 750  kg и 100 kg. Највећи број возила (16) има вредност ове масене карактеристике у 80  kg. Мода је 75 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (0,14) и закошења (-0,29) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 13.
Табела 13. Статистички показатељи за масену карактеристику: максимално дозвољено оптерећење на крову
	Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg

	Средња вредност
	76,67

	Стандардна грешка
	2,51

	Медијана
	75,00

	Мода
	75,00

	Стандардно одступање
	13,73

	Варијанса
	188,51

	Спљоштеност
	0,14

	Закошење криве
	-0,29

	Ранг
	50,00

	Минимална вредност
	50,00

	Максимална вредност
	100,00

	Сума
	2300,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 16 Фреквенција масене карактеристике: највеће оптерећење приликом успорења
На слици 16 приказане су вредности масене карактеристике „највеће оптерећење приликом успорења“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 400  kg и 800 kg. Највећи број возила (21) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 600 kg до 800 kg. Мода је 550 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (-1,11) и закошења (0,05) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 14.
Табела 14. Статистички показатељи за масену карактеристику: највеће оптерећење приликом успорења
	Највеће оптеречћење приликом успорења, kg

	Средња вредност
	594,17

	Стандардна грешка
	23,73

	Медијана
	590,00

	Мода
	550,00

	Стандардно одступање
	129,98

	Варијанса
	16894,97

	Спљоштеност
	-1,11

	Закошење криве
	0,05

	Ранг
	400,00

	Минимална вредност
	400,00

	Максимална вредност
	800,00

	Сума
	17825,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 17 Фреквенција масене карактеристике: укупна дозвољена маса вучног воза
На слици 17 приказане су вредности масене карактеристике „укупна дозвољена маса вучног воза“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 2113 kg и 4000 kg. Највећи број возила (13) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 2400 kg до 2600 kg. Мода је 4000 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (-0,2) и закошења  (0,82) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 15.
Табела 15. Статистички показатељи за масену карактеристику: укупна дозвољена маса вучног воза

	Укупна дозвољена маса вучног воза, kg

	Средња вредност
	2826,03

	Стандардна грешка
	96,62

	Медијана
	2645,00

	Мода
	4000,00

	Стандардно одступање
	529,20

	Варијанса
	280055,55

	Спљоштеност
	-0,20

	Закошење криве
	0,82

	Ранг
	1887,00

	Минимална вредност
	2113,00

	Максимална вредност
	4000,00

	Сума
	84781,00

	Број узорака
	30,00
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Слика 18 Фреквенција масене карактеристике: величина вертикалног оптерећења возила
На слици 18 приказане су вредности масене карактеристике „величина вертикалног оптерећења“ за анализирану групу возила. Ова масена карактеристика има вредности између 38  kg и 90 kg. Највећи број возила (12) има вредност ове масене карактеристике у опсегу од 80 kg до 90 kg. Мода је 75 kg. Одступање од нормалне расподеле се оцењује преко параметара спљоштености (-1,03) и закошења (0,06) и код ове масене карактеристике показују значајно одступање од нормалне рсподеле [3]. Статистички параметри за ову геометријску карактеристику дати су у Табели 16.
Табела 16. Статистички показатељи за масену карактеристику: величина вертикалног оптерећења возила
	Величина вертикалног оптерећења, kg

	Средња вредност
	63,43

	Стандардна грешка
	2,36

	Медијана
	60,00

	Мода
	75,00

	Стандардно одступање
	12,94

	Варијанса
	167,43

	Спљоштеност
	-1,03

	Закошење криве
	0,06

	Ранг
	52,00

	Минимална вредност
	38,00

	Максимална вредност
	90,00

	Сума
	1903,00

	Број узорака
	30,00


5.Регресиона и корелациона анализа
Промена једног обележја статистичког скупа често утиче на промену других обележја због међусобне повезаности. Повезаност између обележја може се разликовати и по смеру и по јачини повезаности. Најјача или најужа веза између обележја је функционална веза, тј. таква веза да свакој вредности једног обележја одговара тачно одређена вредност другог. Лабавија веза између обележја, која су подложна мањим или већим одступањима, назива се корелативном (или стохастичком) везом. Обично се једна случајно променљива идентификује као независна (x), а друга као зависно случајно променљива (y). Скуп статистичких метода којима се проучавају узајамне везе статистичких обележја и појава (смер, јачина, облик) назива се теоријом корелације, а основни показатељи корелационих веза су једначина регресије и коефицијент корелације. 

Испитивање зависности у статистичкој анализи има два основна правца: 

1. облик зависности који испитује регресиона анализа 

2. јачину зависности коју одређује кореалицона анализа 

У медицинским истраживањима најчешће се среће линеаарни модел регресионе и корелационе анализе, па ће се наша разматрања односити на тај модел.

5.1.Регресиона анализа

Регресиона анализа показује облик повезаности између две променљиве помоћу регресионе линије. Однос променљиве 
[image: image38.wmf](
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 према променљивој 
[image: image39.wmf](
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x

 може бити различит, и зато је први корак ка откривању облика повезаности уцртати дијаграм растурања или дијаграм дисперзије између два обележја.

Да би смо квантификовали приближну линеарну везу између те две величине, можемо конструисати правац који најбоље описује податке као што је приказано на слици 19. Интуитивно би то учинили тако да је приближно једнак број тачака изнад правца и испод њега.
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Слика 19 Регресиона крива
Постоји егзактан математички начин којим се приказује најбоље прилагођен правац линеарне везе. Одређује се из услова да је збир квадрата вертикалних удаљености тачака од од правца најмања – метода најмањих квадрата. Тако одређен правац повезаности између две варијабле приказује се регресионом линијом као што се види на слици 20.

[image: image41.png]BEROCH - Perpecions u Kopenauona aramisa pdf - Foxit PhantomPDF H
CONVERT _ EDIT  ORGANIZE COMMENT VIEW FORM PROTECT  SHARE  HELP i [Frd Pl@-d b a

T Orteage Q [1s000% -|@ =) s ighicht Ka
- ashy

o gt @8 T F5om &

= | = & =

Rotate Right Text = U Underline: Sign=

== . &2

-

&S gL W

N





Слика 20 Растојања тачака од регресионе криве
Регресиона линија изражава се једначином регресије:

	
[image: image42.wmf]y=a+bX

×

,
	(5)



[image: image43.wmf]y

зависнопроменљива,

-



[image: image44.wmf]x

независнопроменљива,

-



[image: image45.wmf]арегресионаконстанта,

-



[image: image46.wmf]b

коефицијентрегресије

-


Зависно променљива 
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 је непозната променљива која се израчунава на основу вредности независне променљиве 
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 која је позната. Регресиона константа 
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 и коефицијент регресије 
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 одређени помоћу метода најмањих квадрата имају формуле:
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Са n је у једначини означен укупан број парова који по неким ауторима не би смео да буде мањи од 12 (
[image: image53.wmf]n >12

) да би се добила репрезентативна регресиона права и прави облик међузависности међу појавама. Параметар а– регресиона константа одређује „ниво“ регресионе праве. То је вредност 
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за 
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 и представља тачку у којој регресиона линија сече 
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осу. Другим речима, то је почетна вредност зависне 
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када још увек није почела да делује независна 
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. Особине параметра а су:

1. ако је 
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, регресиона права пролази кроз координатни почетак. То значи да ако обележја не могу да имају негативне вредности полазе од нултог „нивоа“ 

2. ако је 
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, регресиона права сече ординатну осу изнад координатног почетка 

3. ако је 
[image: image61.wmf]a<0

, регресиона права сече ординатну осу испод координатног почетка 

Параметар 
[image: image62.wmf]b

 – коефицијент регресије одређује нагиб регресионе праве. У математичком смислу он представља тангенс угла кога регресиона права заклапа са 
[image: image63.wmf]X-

осом. Особине параметра б су: 

1. ако је
[image: image64.wmf]b0

=

, регресиона права је паралелна са 
[image: image65.wmf]X-

осом. То значи да обележје Y има увек исту вредност и да не зависи од обележја 
[image: image66.wmf]X

. 

2. ако је 
[image: image67.wmf]b1

>

, регресиона права се удаљава од 
[image: image68.wmf]X-

осе и приближава 
[image: image69.wmf]Y-

оси 

3. ако је
[image: image70.wmf]b<1

, регресиона права је ближа 
[image: image71.wmf]X-

оси а удаљава се од 
[image: image72.wmf]Y-

осе 

Помоћу линије регресије може се вршити интерполација, тј. одређивање вредности 
[image: image73.wmf]Y

 за било коју вредност 
[image: image74.wmf]X

[3].
5.2. Корелациона анализа

Корелациона анализа показује степен зависности између променљивих, односно корелацијом се мери јачина већ утврђене повезаности између две променљиве. Степен интензитета повезаности између променљивих, које су у линеарном односу мери се:

1. Коваријансом као апсолутном мером интензитета корелације и

2. Коефицијентом просте ленеарне корелације, као релативном мером интензитета корелационе везе.

Коваријанса представља у суштини заједничку меру варијабилности, једне и друге варијабиле, па се математички може да представи као збир варијанси једне и друге варијабле:
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Одакле се добија радна формула за коваријансу:
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Где је n величина узорка, односно, број корелираних парова вредности. Међутим, коваријанса као апсолутна мера степена повезаности није погодна за процену, па се приступа израчунавању релативне мере тј. израчунава се: коефицијент просте линеарне корелације. 

Коефицијент просте линеарне корелације или Пеарсон-ов коефицијент представља коваријансу изражену у јединицама стандардних девијација обеју променљивих.  Израчунава се као количник између коваријансе и производа стандардних девијација једне и друге варијабле, па је његова формула:
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Коефицијент просте линеарне корелације показује степен зависности између променљивих и он одређује величину дисперзије (растурања) података око регресионе линије.
Ако варијабле нису повезане дисперзија око регресионе линије је велика. Са повећањем линеарне повезаности, дисперзија се смањује и график постаје све спљоштенији. Ако између две променљиве постоји апсолутно слагање сви подаци леже на регресионој линији.
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Слика 21 А-савршена негативна корелација; B-негативна корелација; C- нема корелације; D-позитивна корелација; E-авршена позитивна корелација[3] 
Коефицијент корелације има вредност која се креће у распону од -1 до +1. Ако променљиве нису повезане, р је једнак нули. Када већим вредностима независно променљиве 
[image: image79.wmf]x

, одговарају и веће вредности зависно променљиве 
[image: image80.wmf]y

 и обрнуто: опадањем вредности независне 
[image: image81.wmf]x

, опадају и вредности зависне 
[image: image82.wmf]y

 - онда је то позитивна корелација (
[image: image83.wmf]r>0

). Обрнуто, када већим вредностима независно променљиве 
[image: image84.wmf]x

, одговарају мање вредности зависно променљиве 
[image: image85.wmf]y

 , односно опадањем вредности независне 
[image: image86.wmf]x

 расту вредности зависне 
[image: image87.wmf]y

 - онда је то негативна корелација 
[image: image88.wmf]r<0

. Важи опште правило: што је вредност коефицијента просте линеарне корелације ближа јединици, то је међузависност међу посматраним појавама јача. Коефицијент корелације никада нема вредности 1 или -1, јер то би значило да између појава постоји математичка, а не статистичка веза. Скала за тумачење коефицијената корелације:
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Слика 22 Коефицијент корелације
Вредност коефицијента корелације може да се оцењује и преко специјалних таблица за граничне вредности  
[image: image90.wmf]xy

r

. Таблице приказују колика мора да буде најмања вредност 
[image: image91.wmf]xy

r

, да би се за одређени број степена слободе и за одговарајући праг значајности (0,05 или 0,01) могао да сматра статистички сигнификантним. Број степени слободе се израчунава по формули: S.S. = n-2 где је: n = број парова [3].
6.Анализа резултата
На основу анализе прикупљених података  о возилима из категорије М1/АВ   формирани су статистички показатељи који  указују на чињенице које геометријске и масене карактеристике највише учествују у конфигурацијама ове категорије возила. 
Регресионом и корелационом анализом се може показати међузависност за две било које величине. У раду је направљена анализа да ли постоји зависност између једне геометријске и осталих масених карактеристика. Добијене су регресионе криве и коефицијент детерминације који оцењује колико добро регресиона крива прати тренд тачака. У свим случајевима линеарна регресиона крива има низак коефицијент детерминације али позитиван. Што значи да је апроксимација линеарном зависношћу слаба.
На слици 23 приказана је регресиона крива и корелациона међузависност међуосовинског растојања и масе возила спремног за вожњу.
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Слика 23 Корелациона међузависност међуосовинског растојања и масе возила спремног за вожњу.
Прорачуном је добијена једначина регресионе криве (11). Коефицијент детерминације (12) је 
[image: image93.wmf]2
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xy
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=

 што говори  да је корелациона веза између међуосовинског растојања и масе возила спремног за вожњу слаба.

Једначина регресионе криве је:
	
[image: image94.wmf]Y1947,46X0,47

=+×

.
	(11)


Коефицијент детерминације је
	
[image: image95.wmf]2
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.
	(12)


На слици 24 приказана је регресиона крива и корелациона међузависност међуосовинског растојања и највеће дозвољене масе.
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Слика 24 Корелациона међузависност међуосовинског растојања и највеће дозвољене масе.
Прорачуном је добијена једначина регресионе криве (13). Коефицијент детерминације (14) је 
[image: image97.wmf]2
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 што говори  да је корелациона веза између међуосовинског растојања и највеће дозвољене масе слаба.

Једначина регресионе криве:
	
[image: image98.wmf]Y2332,55X0,13

=+×


	(13)


Коефицијент детерминације:
	
[image: image99.wmf]2
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	(14)


На слици 25 приказана је регресиона крива и корелациона међузависност међуосовинског растојања и дозвољеног оптерећења предње осовине.
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Слика 25 Корелациона међузависност међуосовинског растојања и дозвољеног оптерећења предње осовине.
Прорачуном је добијена једначина регресионе криве (15). Коефицијент детерминације (16) је 
[image: image101.wmf]2
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 што говори  да је корелациона веза између међуосовинског растојања и дозвољеног оптерећења предње осовине слаба.

Једначина регресионе криве:
	
[image: image102.wmf]Y2422,34X0,11
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	(15)


Коефицијент детерминације:
	
[image: image103.wmf]2
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	(16)


На слици 26 приказана је регресиона крива и корелациона међузависност међуосовинског растојања и дозвољеног оптерећења задње осовине.
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Слика 26 Корелациона међузависност међуосовинског растојања и дозвољеног оптерећења задње осовине.
Прорачуном је добијена једначина регресионе криве (17). Коефицијент детерминације (18) је 
[image: image105.wmf]2
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 што говори  да је корелациона веза између међуосовинског растојања и дозвољеног оптерећења задње осовине слаба.

Једначина регресионе криве:
	
[image: image106.wmf]Y2131X0,5
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	(17)


Коефицијент детерминације:
	
[image: image107.wmf]2
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	(18)


На слици 27 приказана је регресиона крива и корелациона међузависност међуосовинског растојања и технички дозвољеног максималног осовинског оптерећења.
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Слика 27 Корелациона међузависност међуосовинског растојања и технички дозвољено максимално осовинског оптерећења.
Прорачуном је добијена једначина регресионе криве (19). Коефицијент детерминације (20) је 
[image: image109.wmf]2
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 што говори  да је корелациона веза између међуосовинског растојања и технички дозвољеног максималног осовинског оптерећења слаба.

Једначина регресионе криве:
	
[image: image110.wmf]Y2102X0,49
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	(19)


Коефицијент детерминације:
	
[image: image111.wmf]2
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На слици 28 приказана је регресиона крива и корелациона међузависност међуосовинског растојања и највећег оптерећења приликом успорења.
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Слика 28 Корелациона међузависност међуосовинског растојања и највећег оптерећења приликом успорења.
Прорачуном је добијена једначина регресионе криве (21). Коефицијент детерминације (22) је 
[image: image113.wmf]2
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 што говори  да је корелациона веза између међуосовинског растојања и највећег оптерећења приликом успорења слаба.

Једначина регресионе криве:
	
[image: image114.wmf]Y2325,99X0,34
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	(21)


Коефицијент детерминације:
	
[image: image115.wmf]2
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На слици 29 приказана је регресиона крива и корелациона међузависност међуосовинског растојања и укупне дозвољене масе вучног воза.
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Слика 29 Корелациона међузависност међуосовинског растојања и укупно дозвољене масе вучног воза.
Прорачуном је добијена једначина регресионе криве (23). Коефицијент детерминације (24) је 
[image: image117.wmf]2
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 што говори  да је корелациона веза између међуосовинског растојања и укупне дозвољене масе вучног воза слаба.

Једначина регресионе криве:
	
[image: image118.wmf]Y1947,46X0,47
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	(23)


Коефицијент детерминације:
	
[image: image119.wmf]2
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7.Закључак
Примена рачунара и математичких метода у анализи карактеристика аутомобила је у директној вези са пројектовањем аутомобила, његовим одржавањем и могућношћу да експлатација аутомобила буде веома висока. 

Из резултата регресионе и корелационе анализе може се закључити да постоји слаба линеарна корелациона веза између масених и геометријских карактеристика јер је коефицијент детерминације у свим наведеним случајевима позитиван али низак. Такоће на основу анализе ове популације возила може се закључити да ова категорија возила М1/АВ има следеће геометријске карактеристике: 
· Међуосовинсо растојање је најчешће 2500 mm,

· Траг точкова напред и позади 1500 mm,

· Дужина возила је најчешће од 4000-4500 mm,

· Ширина возила је од 1700-1900 mm,

· Висина не прелази 1600 mm,

· Задњи препуст је у граници од 600-900 mm.

Што се тиче масених карактеристика оне се крећу у следећим границама:
· Маса возила спремног за вожњу је од 1000 kg до 1600 kg,

· Највећа дозвољена маса је од 800 kg до 2200 kg,
· Дозвољено оптерећење предње осовине је од 800 до 2000,

· Дозвољено оптерећење задње осовине је од 700 kg до 1200 kg,

· Технички дозвољено максимално осовинско оптерећење је од 800 kg  до 1100 kg,

· Максимално дозвољено оптерећење на крову се креће од 50 kg до 100 kg,

· Највеће дозвољено оптерећење приликом успорења је од 400 kg до 800 kg, 

· Укупна дозвољена маса вучног воза је од 2200 kg до 4000 kg,

· Величина вертикалног оптерећења аутомобила је од 40 kg до 90 kg.

Литература:

[1] Демић М., Лукић Ј.: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет у Крагујевцу, ISBN 978-86-86663-54-2, Крагујевац, 2011.

[2] Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник 101, 2012 
[3] Аранђеловић И., Митровић З., Стојановић В.: Вероватноћа и статистика, Факултет техничких нука у Новом Саду, ISBN 988-89-75553-54-2, Нови Сад, 2014.
[4] Демић M.: Пројектовање путничких аутомобила, Машински факултет у Крагујевцу, 2004.
[5] Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник 32, 2014.
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Међуосовинско растојање, mm

Фреквенција



Sheet1

		Карактеритике возила:		Број осовина/број точкова:		Погонске осовине:		Међуосовинско растојање, mm		Траг точкова напред, mm		Траг точкова позади, mm		Дужина, mm		Ширина, mm		Висина, mm		Задњи препуст, mm		Маса возила спремног за вожњу, kg		Највећа дозвољена маса, kg		Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Величина вертикалног оптерећења, kg		Произвођач мотора		Тип производње		Процес рада мотора		Директно убризгавање		Процес рада цилиндара		Запремина мотора, cm3		Гориво		Номинална снага, kw/min-1		Спојнице		Преношење		Однос преноса		Погонски пренос		Гуме и точкови		Тип управљања		Кратак опис кочног система		Тип конструкције		Боја возила		Број и распоред врата		Број и положај седишта		Максимална брзина, km/h		Ниво буке, db		Бука при обртају мотора, db		Бука у вожњи, db		1.У граду, g/kg		2.Ван града, g/kg		3.Комбиновано, g/kg		Емисија потрошње горива2		1.У граду		2.Ван града		3.Комбиновано		Column99		Column100		Column101		Column102		Column103		Column104		Column105		Column106		Column107		Column108		Column109		Column110		Column111		Column112		Column113		Column114		Column115		Column116		Column117		Column118		Column119		Column120		Column121		Column122		Column123		Column124		Column125		Column126		Column127		Column128		Column129		Column130		Column131		Column132		Column133		Column134		Column135		Column136		Column137		Column138		Column139		Column140		Column141		Column142		Column143		Column144		Column145		Column146		Column147		Column148		Column149		Column150		Column151		Column152		Column153		Column154		Column155		Column156		Column157		Column158		Column159		Column160		Column161		Column162		Column163		Column164		Column165		Column166		Column167		Column168		Column169		Column170		Column171		Column172		Column173		Column174		Column175		Column176		Column177		Column178		Column179		Column180		Column181		Column182		Column183		Column184		Column185		Column186		Column187		Column188		Column189		Column190		Column191		Column192		Column193		Column194		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7		Column8		Column9		Column10		Column11		Column12		Column207		Column208		Column209		Column210		Column211		Column212		Column213		Column214		Column215		Column216		Column217		Column218		Column219		Column220		Column221		Column222		Column223		Column224		Column225		Column226		Column227		Column228		Column229		Column230		Column231		Column232		Column233		Column234		Column235		Column236		Column237		Column238		Column239		Column240		Column241		Column242		Column243		Column244		Column245		Column246		Column247		Column248		Column249		Column250		Column251		Column252		Column253		Column254		Column255		Column256		Column257		Column258		Column259		Column260		Column261		Column262		Column263		Column264		Column265		Column266		Column267		Column268		Column269		Column270		Column271		Column272		Column273		Column274		Column275		Column276		Column277		Column278		Column279		Column280		Column281		Column282		Column283		Column284		Column285		Column286		Column287		Column288		Column289		Column290		Column291		Column292		Column293		Column294		Column295		Column296		Column297		Column298		Column299		Column300		Column301		Column302		Column303		Column304		Column305

		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30

				Међуосовинско растојање, mm		Фреквенција								Маса возила спремног за вожњу, kg		Фреквенција

				2400		1								1000		2

				2500		19								1100		6

				2600		5								1200		6

				2700		2								1300		6

				2800		2								1400		5

				2900		1								1500		4

				>2900		0								1600		1

														>1600		0

				Траг точкова напред, mm		Фреквенција

				1400		4								Највећа дозвољена маса, kg		Фреквенција

				1500		16								800		1

				1600		9								1000		3

				1700		1								1200		3

				>1700		0								1400		3

														1600		8

														1800		6

														2000		5

														2200		1

														>2200		0

				Траг точкова позади, mm		Фреквенција

				1200		1

				1300		0

				1400		4								Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Фреквенција

				1500		18								800		11

				1600		6								1000		11

				1700		1								1200		2

				>1700		0								1400		2

														1600		2

														1800		0

														2000		2

														>2000		0

				Дужина, mm		Фреквенција

				3800		5

				4000		14

				4200		3								Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Фреквенција

				4400		7								700		6

				4600		0								800		16

				4800		1								900		5

				<4800		0								1000		1

														1100		1

														1200		1

														>1200		0

				Ширина, mm		Фреквенција

				1700		15

				1800		13

				1900		2								Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Фреквенција

				>1900		0								800		12

														900		11

														1000		5

														1100		2

														>1100		0

				Висина, mm		Фреквенција								Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Фреквенција

				1400		1								50		3

				1500		25								60		2

				1600		4								70		0

				>1600		0								80		16

														90		3

														100		4

														>100		0

														Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Фреквенција

														400		4

				Задњи препуст, mm		Фреквенција								500		5

				600.00		10								600		10

				700.00		9								700		5

				800.00		8								800		6

				900.00		3								>800		0

				>900		0

														Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Фреквенција
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Sheet1

		Карактеритике возила:		Број осовина/број точкова:		Погонске осовине:		Међуосовинско растојање, mm		Траг точкова напред, mm		Траг точкова позади, mm		Дужина, mm		Ширина, mm		Висина, mm		Задњи препуст, mm		Маса возила спремног за вожњу, kg		Највећа дозвољена маса, kg		Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Величина вертикалног оптерећења, kg		Произвођач мотора		Тип производње		Процес рада мотора		Директно убризгавање		Процес рада цилиндара		Запремина мотора, cm3		Гориво		Номинална снага, kw/min-1		Спојнице		Преношење		Однос преноса		Погонски пренос		Гуме и точкови		Тип управљања		Кратак опис кочног система		Тип конструкције		Боја возила		Број и распоред врата		Број и положај седишта		Максимална брзина, km/h		Ниво буке, db		Бука при обртају мотора, db		Бука у вожњи, db		1.У граду, g/kg		2.Ван града, g/kg		3.Комбиновано, g/kg		Емисија потрошње горива2		1.У граду		2.Ван града		3.Комбиновано		Column99		Column100		Column101		Column102		Column103		Column104		Column105		Column106		Column107		Column108		Column109		Column110		Column111		Column112		Column113		Column114		Column115		Column116		Column117		Column118		Column119		Column120		Column121		Column122		Column123		Column124		Column125		Column126		Column127		Column128		Column129		Column130		Column131		Column132		Column133		Column134		Column135		Column136		Column137		Column138		Column139		Column140		Column141		Column142		Column143		Column144		Column145		Column146		Column147		Column148		Column149		Column150		Column151		Column152		Column153		Column154		Column155		Column156		Column157		Column158		Column159		Column160		Column161		Column162		Column163		Column164		Column165		Column166		Column167		Column168		Column169		Column170		Column171		Column172		Column173		Column174		Column175		Column176		Column177		Column178		Column179		Column180		Column181		Column182		Column183		Column184		Column185		Column186		Column187		Column188		Column189		Column190		Column191		Column192		Column193		Column194		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7		Column8		Column9		Column10		Column11		Column12		Column207		Column208		Column209		Column210		Column211		Column212		Column213		Column214		Column215		Column216		Column217		Column218		Column219		Column220		Column221		Column222		Column223		Column224		Column225		Column226		Column227		Column228		Column229		Column230		Column231		Column232		Column233		Column234		Column235		Column236		Column237		Column238		Column239		Column240		Column241		Column242		Column243		Column244		Column245		Column246		Column247		Column248		Column249		Column250		Column251		Column252		Column253		Column254		Column255		Column256		Column257		Column258		Column259		Column260		Column261		Column262		Column263		Column264		Column265		Column266		Column267		Column268		Column269		Column270		Column271		Column272		Column273		Column274		Column275		Column276		Column277		Column278		Column279		Column280		Column281		Column282		Column283		Column284		Column285		Column286		Column287		Column288		Column289		Column290		Column291		Column292		Column293		Column294		Column295		Column296		Column297		Column298		Column299		Column300		Column301		Column302		Column303		Column304		Column305

		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30
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Frequency

Међуосовинско растојање, mm

Фреквенција



Sheet1

		Карактеритике возила:		Број осовина/број точкова:		Погонске осовине:		Међуосовинско растојање, mm		Траг точкова напред, mm		Траг точкова позади, mm		Дужина, mm		Ширина, mm		Висина, mm		Задњи препуст, mm		Маса возила спремног за вожњу, kg		Највећа дозвољена маса, kg		Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Величина вертикалног оптерећења, kg		Произвођач мотора		Тип производње		Процес рада мотора		Директно убризгавање		Процес рада цилиндара		Запремина мотора, cm3		Гориво		Номинална снага, kw/min-1		Спојнице		Преношење		Однос преноса		Погонски пренос		Гуме и точкови		Тип управљања		Кратак опис кочног система		Тип конструкције		Боја возила		Број и распоред врата		Број и положај седишта		Максимална брзина, km/h		Ниво буке, db		Бука при обртају мотора, db		Бука у вожњи, db		1.У граду, g/kg		2.Ван града, g/kg		3.Комбиновано, g/kg		Емисија потрошње горива2		1.У граду		2.Ван града		3.Комбиновано		Column99		Column100		Column101		Column102		Column103		Column104		Column105		Column106		Column107		Column108		Column109		Column110		Column111		Column112		Column113		Column114		Column115		Column116		Column117		Column118		Column119		Column120		Column121		Column122		Column123		Column124		Column125		Column126		Column127		Column128		Column129		Column130		Column131		Column132		Column133		Column134		Column135		Column136		Column137		Column138		Column139		Column140		Column141		Column142		Column143		Column144		Column145		Column146		Column147		Column148		Column149		Column150		Column151		Column152		Column153		Column154		Column155		Column156		Column157		Column158		Column159		Column160		Column161		Column162		Column163		Column164		Column165		Column166		Column167		Column168		Column169		Column170		Column171		Column172		Column173		Column174		Column175		Column176		Column177		Column178		Column179		Column180		Column181		Column182		Column183		Column184		Column185		Column186		Column187		Column188		Column189		Column190		Column191		Column192		Column193		Column194		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7		Column8		Column9		Column10		Column11		Column12		Column207		Column208		Column209		Column210		Column211		Column212		Column213		Column214		Column215		Column216		Column217		Column218		Column219		Column220		Column221		Column222		Column223		Column224		Column225		Column226		Column227		Column228		Column229		Column230		Column231		Column232		Column233		Column234		Column235		Column236		Column237		Column238		Column239		Column240		Column241		Column242		Column243		Column244		Column245		Column246		Column247		Column248		Column249		Column250		Column251		Column252		Column253		Column254		Column255		Column256		Column257		Column258		Column259		Column260		Column261		Column262		Column263		Column264		Column265		Column266		Column267		Column268		Column269		Column270		Column271		Column272		Column273		Column274		Column275		Column276		Column277		Column278		Column279		Column280		Column281		Column282		Column283		Column284		Column285		Column286		Column287		Column288		Column289		Column290		Column291		Column292		Column293		Column294		Column295		Column296		Column297		Column298		Column299		Column300		Column301		Column302		Column303		Column304		Column305

		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903
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Sheet1

		Карактеритике возила:		Број осовина/број точкова:		Погонске осовине:		Међуосовинско растојање, mm		Траг точкова напред, mm		Траг точкова позади, mm		Дужина, mm		Ширина, mm		Висина, mm		Задњи препуст, mm		Маса возила спремног за вожњу, kg		Највећа дозвољена маса, kg		Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Величина вертикалног оптерећења, kg		Произвођач мотора		Тип производње		Процес рада мотора		Директно убризгавање		Процес рада цилиндара		Запремина мотора, cm3		Гориво		Номинална снага, kw/min-1		Спојнице		Преношење		Однос преноса		Погонски пренос		Гуме и точкови		Тип управљања		Кратак опис кочног система		Тип конструкције		Боја возила		Број и распоред врата		Број и положај седишта		Максимална брзина, km/h		Ниво буке, db		Бука при обртају мотора, db		Бука у вожњи, db		1.У граду, g/kg		2.Ван града, g/kg		3.Комбиновано, g/kg		Емисија потрошње горива2		1.У граду		2.Ван града		3.Комбиновано		Column99		Column100		Column101		Column102		Column103		Column104		Column105		Column106		Column107		Column108		Column109		Column110		Column111		Column112		Column113		Column114		Column115		Column116		Column117		Column118		Column119		Column120		Column121		Column122		Column123		Column124		Column125		Column126		Column127		Column128		Column129		Column130		Column131		Column132		Column133		Column134		Column135		Column136		Column137		Column138		Column139		Column140		Column141		Column142		Column143		Column144		Column145		Column146		Column147		Column148		Column149		Column150		Column151		Column152		Column153		Column154		Column155		Column156		Column157		Column158		Column159		Column160		Column161		Column162		Column163		Column164		Column165		Column166		Column167		Column168		Column169		Column170		Column171		Column172		Column173		Column174		Column175		Column176		Column177		Column178		Column179		Column180		Column181		Column182		Column183		Column184		Column185		Column186		Column187		Column188		Column189		Column190		Column191		Column192		Column193		Column194		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7		Column8		Column9		Column10		Column11		Column12		Column207		Column208		Column209		Column210		Column211		Column212		Column213		Column214		Column215		Column216		Column217		Column218		Column219		Column220		Column221		Column222		Column223		Column224		Column225		Column226		Column227		Column228		Column229		Column230		Column231		Column232		Column233		Column234		Column235		Column236		Column237		Column238		Column239		Column240		Column241		Column242		Column243		Column244		Column245		Column246		Column247		Column248		Column249		Column250		Column251		Column252		Column253		Column254		Column255		Column256		Column257		Column258		Column259		Column260		Column261		Column262		Column263		Column264		Column265		Column266		Column267		Column268		Column269		Column270		Column271		Column272		Column273		Column274		Column275		Column276		Column277		Column278		Column279		Column280		Column281		Column282		Column283		Column284		Column285		Column286		Column287		Column288		Column289		Column290		Column291		Column292		Column293		Column294		Column295		Column296		Column297		Column298		Column299		Column300		Column301		Column302		Column303		Column304		Column305

		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30
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		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30

				Међуосовинско растојање, mm		Фреквенција								Маса возила спремног за вожњу, kg		Фреквенција

				2400		1								1000		2
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		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30

				Међуосовинско растојање, mm		Фреквенција								Маса возила спремног за вожњу, kg		Фреквенција
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														>1600		0
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Sheet1

		Карактеритике возила:		Број осовина/број точкова:		Погонске осовине:		Међуосовинско растојање, mm		Траг точкова напред, mm		Траг точкова позади, mm		Дужина, mm		Ширина, mm		Висина, mm		Задњи препуст, mm		Маса возила спремног за вожњу, kg		Највећа дозвољена маса, kg		Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Величина вертикалног оптерећења, kg		Произвођач мотора		Тип производње		Процес рада мотора		Директно убризгавање		Процес рада цилиндара		Запремина мотора, cm3		Гориво		Номинална снага, kw/min-1		Спојнице		Преношење		Однос преноса		Погонски пренос		Гуме и точкови		Тип управљања		Кратак опис кочног система		Тип конструкције		Боја возила		Број и распоред врата		Број и положај седишта		Максимална брзина, km/h		Ниво буке, db		Бука при обртају мотора, db		Бука у вожњи, db		1.У граду, g/kg		2.Ван града, g/kg		3.Комбиновано, g/kg		Емисија потрошње горива2		1.У граду		2.Ван града		3.Комбиновано		Column99		Column100		Column101		Column102		Column103		Column104		Column105		Column106		Column107		Column108		Column109		Column110		Column111		Column112		Column113		Column114		Column115		Column116		Column117		Column118		Column119		Column120		Column121		Column122		Column123		Column124		Column125		Column126		Column127		Column128		Column129		Column130		Column131		Column132		Column133		Column134		Column135		Column136		Column137		Column138		Column139		Column140		Column141		Column142		Column143		Column144		Column145		Column146		Column147		Column148		Column149		Column150		Column151		Column152		Column153		Column154		Column155		Column156		Column157		Column158		Column159		Column160		Column161		Column162		Column163		Column164		Column165		Column166		Column167		Column168		Column169		Column170		Column171		Column172		Column173		Column174		Column175		Column176		Column177		Column178		Column179		Column180		Column181		Column182		Column183		Column184		Column185		Column186		Column187		Column188		Column189		Column190		Column191		Column192		Column193		Column194		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7		Column8		Column9		Column10		Column11		Column12		Column207		Column208		Column209		Column210		Column211		Column212		Column213		Column214		Column215		Column216		Column217		Column218		Column219		Column220		Column221		Column222		Column223		Column224		Column225		Column226		Column227		Column228		Column229		Column230		Column231		Column232		Column233		Column234		Column235		Column236		Column237		Column238		Column239		Column240		Column241		Column242		Column243		Column244		Column245		Column246		Column247		Column248		Column249		Column250		Column251		Column252		Column253		Column254		Column255		Column256		Column257		Column258		Column259		Column260		Column261		Column262		Column263		Column264		Column265		Column266		Column267		Column268		Column269		Column270		Column271		Column272		Column273		Column274		Column275		Column276		Column277		Column278		Column279		Column280		Column281		Column282		Column283		Column284		Column285		Column286		Column287		Column288		Column289		Column290		Column291		Column292		Column293		Column294		Column295		Column296		Column297		Column298		Column299		Column300		Column301		Column302		Column303		Column304		Column305

		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30

				Међуосовинско растојање, mm		Фреквенција								Маса возила спремног за вожњу, kg		Фреквенција

				2400		1								1000		2

				2500		19								1100		6

				2600		5								1200		6

				2700		2								1300		6

				2800		2								1400		5

				2900		1								1500		4

				>2900		0								1600		1

														>1600		0

				Траг точкова напред, mm		Фреквенција

				1400		4								Највећа дозвољена маса, kg		Фреквенција

				1500		16								800		1

				1600		9								1000		3

				1700		1								1200		3

				>1700		0								1400		3

														1600		8

														1800		6

														2000		5

														2200		1

														>2200		0

				Траг точкова позади, mm		Фреквенција

				1200		1

				1300		0

				1400		4								Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Фреквенција

				1500		18								800		11

				1600		6								1000		11

				1700		1								1200		2

				>1700		0								1400		2

														1600		2

														1800		0

														2000		2

														>2000		0

				Дужина, mm		Фреквенција

				3800		5

				4000		14

				4200		3								Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Фреквенција

				4400		7								700		6

				4600		0								800		16

				4800		1								900		5

				<4800		0								1000		1

														1100		1

														1200		1

														>1200		0

				Ширина, mm		Фреквенција

				1700		15

				1800		13

				1900		2								Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Фреквенција

				>1900		0								800		12

														900		11

														1000		5

														1100		2

														>1100		0

				Висина, mm		Фреквенција								Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Фреквенција

				1400		1								50		3

				1500		25								60		2

				1600		4								70		0

				>1600		0								80		16

														90		3

														100		4

														>100		0

														Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Фреквенција

														400		4

				Задњи препуст, mm		Фреквенција								500		5

				600.00		10								600		10

				700.00		9								700		5

				800.00		8								800		6

				900.00		3								>800		0

				>900		0

														Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Фреквенција

														2200		1

														2400		8
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Sheet1

		Карактеритике возила:		Број осовина/број точкова:		Погонске осовине:		Међуосовинско растојање, mm		Траг точкова напред, mm		Траг точкова позади, mm		Дужина, mm		Ширина, mm		Висина, mm		Задњи препуст, mm		Маса возила спремног за вожњу, kg		Највећа дозвољена маса, kg		Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Величина вертикалног оптерећења, kg		Произвођач мотора		Тип производње		Процес рада мотора		Директно убризгавање		Процес рада цилиндара		Запремина мотора, cm3		Гориво		Номинална снага, kw/min-1		Спојнице		Преношење		Однос преноса		Погонски пренос		Гуме и точкови		Тип управљања		Кратак опис кочног система		Тип конструкције		Боја возила		Број и распоред врата		Број и положај седишта		Максимална брзина, km/h		Ниво буке, db		Бука при обртају мотора, db		Бука у вожњи, db		1.У граду, g/kg		2.Ван града, g/kg		3.Комбиновано, g/kg		Емисија потрошње горива2		1.У граду		2.Ван града		3.Комбиновано		Column99		Column100		Column101		Column102		Column103		Column104		Column105		Column106		Column107		Column108		Column109		Column110		Column111		Column112		Column113		Column114		Column115		Column116		Column117		Column118		Column119		Column120		Column121		Column122		Column123		Column124		Column125		Column126		Column127		Column128		Column129		Column130		Column131		Column132		Column133		Column134		Column135		Column136		Column137		Column138		Column139		Column140		Column141		Column142		Column143		Column144		Column145		Column146		Column147		Column148		Column149		Column150		Column151		Column152		Column153		Column154		Column155		Column156		Column157		Column158		Column159		Column160		Column161		Column162		Column163		Column164		Column165		Column166		Column167		Column168		Column169		Column170		Column171		Column172		Column173		Column174		Column175		Column176		Column177		Column178		Column179		Column180		Column181		Column182		Column183		Column184		Column185		Column186		Column187		Column188		Column189		Column190		Column191		Column192		Column193		Column194		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7		Column8		Column9		Column10		Column11		Column12		Column207		Column208		Column209		Column210		Column211		Column212		Column213		Column214		Column215		Column216		Column217		Column218		Column219		Column220		Column221		Column222		Column223		Column224		Column225		Column226		Column227		Column228		Column229		Column230		Column231		Column232		Column233		Column234		Column235		Column236		Column237		Column238		Column239		Column240		Column241		Column242		Column243		Column244		Column245		Column246		Column247		Column248		Column249		Column250		Column251		Column252		Column253		Column254		Column255		Column256		Column257		Column258		Column259		Column260		Column261		Column262		Column263		Column264		Column265		Column266		Column267		Column268		Column269		Column270		Column271		Column272		Column273		Column274		Column275		Column276		Column277		Column278		Column279		Column280		Column281		Column282		Column283		Column284		Column285		Column286		Column287		Column288		Column289		Column290		Column291		Column292		Column293		Column294		Column295		Column296		Column297		Column298		Column299		Column300		Column301		Column302		Column303		Column304		Column305

		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30

				Међуосовинско растојање, mm		Фреквенција								Маса возила спремног за вожњу, kg		Фреквенција

				2400		1								1000		2

				2500		19								1100		6

				2600		5								1200		6

				2700		2								1300		6

				2800		2								1400		5

				2900		1								1500		4

				>2900		0								1600		1

														>1600		0

				Траг точкова напред, mm		Фреквенција

				1400		4								Највећа дозвољена маса, kg		Фреквенција

				1500		16								800		1

				1600		9								1000		3

				1700		1								1200		3

				>1700		0								1400		3

														1600		8

														1800		6

														2000		5

														2200		1

														>2200		0

				Траг точкова позади, mm		Фреквенција

				1200		1

				1300		0

				1400		4								Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Фреквенција

				1500		18								800		11

				1600		6								1000		11

				1700		1								1200		2

				>1700		0								1400		2

														1600		2

														1800		0

														2000		2

														>2000		0

				Дужина, mm		Фреквенција

				3800		5

				4000		14

				4200		3								Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Фреквенција

				4400		7								700		6

				4600		0								800		16

				4800		1								900		5

				<4800		0								1000		1

														1100		1

														1200		1

														>1200		0

				Ширина, mm		Фреквенција

				1700		15

				1800		13

				1900		2								Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Фреквенција

				>1900		0								800		12

														900		11

														1000		5

														1100		2

														>1100		0

				Висина, mm		Фреквенција								Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Фреквенција

				1400		1								50		3

				1500		25								60		2

				1600		4								70		0

				>1600		0								80		16

														90		3

														100		4

														>100		0

														Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Фреквенција

														400		4

				Задњи препуст, mm		Фреквенција								500		5

				600.00		10								600		10

				700.00		9								700		5

				800.00		8								800		6

				900.00		3								>800		0

				>900		0

														Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Фреквенција

														2200		1

														2400		8

														2600		5

														2800		3

														3000		2

														3200		4

														3400		3

														3600		1

														3800		1

														4000		2

														>4000		0

														Величина вертикалног оптерећења, kg		Фреквенција
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														60		7

														70		1
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Sheet1

		Карактеритике возила:		Број осовина/број точкова:		Погонске осовине:		Међуосовинско растојање, mm		Траг точкова напред, mm		Траг точкова позади, mm		Дужина, mm		Ширина, mm		Висина, mm		Задњи препуст, mm		Маса возила спремног за вожњу, kg		Највећа дозвољена маса, kg		Дозвољено оптерећење предње осовине, kg		Дозвољено оптерећење задње осовине, kg		Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg		Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg		Највеће оптерећење приликом успорења, kg		Укупна дозвољена маса вучног воза, kg		Величина вертикалног оптерећења, kg		Произвођач мотора		Тип производње		Процес рада мотора		Директно убризгавање		Процес рада цилиндара		Запремина мотора, cm3		Гориво		Номинална снага, kw/min-1		Спојнице		Преношење		Однос преноса		Погонски пренос		Гуме и точкови		Тип управљања		Кратак опис кочног система		Тип конструкције		Боја возила		Број и распоред врата		Број и положај седишта		Максимална брзина, km/h		Ниво буке, db		Бука при обртају мотора, db		Бука у вожњи, db		1.У граду, g/kg		2.Ван града, g/kg		3.Комбиновано, g/kg		Емисија потрошње горива2		1.У граду		2.Ван града		3.Комбиновано		Column99		Column100		Column101		Column102		Column103		Column104		Column105		Column106		Column107		Column108		Column109		Column110		Column111		Column112		Column113		Column114		Column115		Column116		Column117		Column118		Column119		Column120		Column121		Column122		Column123		Column124		Column125		Column126		Column127		Column128		Column129		Column130		Column131		Column132		Column133		Column134		Column135		Column136		Column137		Column138		Column139		Column140		Column141		Column142		Column143		Column144		Column145		Column146		Column147		Column148		Column149		Column150		Column151		Column152		Column153		Column154		Column155		Column156		Column157		Column158		Column159		Column160		Column161		Column162		Column163		Column164		Column165		Column166		Column167		Column168		Column169		Column170		Column171		Column172		Column173		Column174		Column175		Column176		Column177		Column178		Column179		Column180		Column181		Column182		Column183		Column184		Column185		Column186		Column187		Column188		Column189		Column190		Column191		Column192		Column193		Column194		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7		Column8		Column9		Column10		Column11		Column12		Column207		Column208		Column209		Column210		Column211		Column212		Column213		Column214		Column215		Column216		Column217		Column218		Column219		Column220		Column221		Column222		Column223		Column224		Column225		Column226		Column227		Column228		Column229		Column230		Column231		Column232		Column233		Column234		Column235		Column236		Column237		Column238		Column239		Column240		Column241		Column242		Column243		Column244		Column245		Column246		Column247		Column248		Column249		Column250		Column251		Column252		Column253		Column254		Column255		Column256		Column257		Column258		Column259		Column260		Column261		Column262		Column263		Column264		Column265		Column266		Column267		Column268		Column269		Column270		Column271		Column272		Column273		Column274		Column275		Column276		Column277		Column278		Column279		Column280		Column281		Column282		Column283		Column284		Column285		Column286		Column287		Column288		Column289		Column290		Column291		Column292		Column293		Column294		Column295		Column296		Column297		Column298		Column299		Column300		Column301		Column302		Column303		Column304		Column305

		Volkswagen golf		2/4		1		2574		1526		1504		4204		1759		1464		746		1411		1890		990		830		900		75		600		3290		75		Volkswagwn AD		BLS		четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		77 /4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,063; 1,348; 0,967; 0,744		3.39				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		187		70		78		71		181		119		140				6.7		4.4		5.2

		Volkswagen golf2		2/4		1		2575		1625		1501		4204		1759		1470		746		1375		1830		930		830		930		75		640		2830		75		Volkswagwn AD		BDK		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		55/4200		Mеханичке		зглобни		3,466; 1,966; 1,281; 0,927; 0,740		4.188				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		163		70		80		73		181		124		143				6.7		4.6		5.3

		Volkswagen golf3		2/4		1		2575		1525		1501		4204		1759		1470		746		1490		1910		1010		830		900		75		670		3310		75		Volkswagwn AD		BKD		четворотактни		да		4 у реду		1968		Дизел		103/4000		Mеханичке		зглобни		3,769; 2,087; 1,324; 0,977; 0,975; 0,814		3.45				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		203		70		77		72		194		124		149				7.2		4.6		5.5

		Volkswagen golf4		2/4		1		2500		1508		1486		4149		1735		1437		769		1350		1790		880		830		910		75		600		3090		75		Volkswagwn AD		ALH		Дизел мотор, четворотактни		да		4 у реду		1896		Дизел		66/3750		Mеханичке		зглобни		3,776; 2,118; 1,360; 0,971; 0,756		3.149				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ-караван лимузина		Сив, 8Е8Е		4/ двоје предња и двоје задња		5, 2 напред, 3 позади		180		75		75		71		135		135		135				6.6		4.2		5

		Volkswagen polo		2/4		1		2397		1369		1380		3742		1635		1418		597		1060		1470		700		700		770		50		450		2270		50		Volkswagwn AD		AUD		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		44/4700		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,250; 0,933; 0,740.		3.875				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		160		70		80		73		154		154		154				8.8		5		6.4

		Volkswagen golf5		2/4		1		2500		1506		1484		4149		1735		1437		769		1225		1640		745		795		845		75		550		2640		75		Volkswagwn AD		АРЕ		Бензински мотор, четворотактни		да		4 у реду		1390		Бензин		55/5000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,944; 1,286; 0,969; 0,805		4.467				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава, 7D7D		2/4		5, 2 напред, 3 позади		171		81		81		73		_		_		156				8.6		5.4		6.5

		Volkswagen polo6		2/4		1		2456		1438		1434		3970		1682		1438		661		1157		1650		880		720		770		75		570		2685		50		Volkswagwn AD		CAY		Самопаљење, четворотактни		да		4 у реду		1598		Дизел		55/4000		Mеханичке		зглобни		3,778; 2,118; 1,269; 0,865; 0,660		3,158				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Сива		2-4 ; 1-2 ; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		180		70		76		72		134		95		109				5,1		3,6		4,2

		Volkswagen polo7		2/4		1		2454		1418		1410		3916		1650		1482		628		1164		1650		850		750		800		75		580		2650		50		Volkswagwn AD		BMS		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		59/4000		Mеханичке		зглобни		3,755; 2,063; 1,348; 0,967; 0,769		3,389				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2-4; 1-2; 1-2		5, 2 напред, 3 позади		174		70		77		73		153		100		119				5,8		3,8		4,5

		Volkswagen polo8		2/4		1		2456		1412		1408		3828		1660		1544		534		1191		1570		770		700		800		50		550		2500		60		Volkswagwn AD		BNM		Самопаљење, четворотактни		да		3 у реду		1422		Дизел		51/4000		Mеханичке		зглобни		3,455; 1,955; 1,281; 0,927; 0,74		3,611				електрични-електронски		Серво кочни систем,		АВ компакт лимузина		Плава		2/1		1-2 напред, 0-2 позади		161		70		76		73		167		116		136				6,2		4,3		5

		Ford mondeo		2/4		1		2754		1522		1537		4731		1812		1415		600		1391		1935		920		900		1035		75		695		3540		75		Ford		CJBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1999		Бензин		107/6000		Хидрауличке		Аутоматик		2,889; 1,571; 1; 0,698		4.23				Хидраулички		Серво кочни систем,		АВ- лимузина		Сива		4;2,2		5; 2/3		190		70		81		70		302		173		218				12.6		7.2		9.1

		Ford mondeo9		2/4		1		2850		1589		1605		4800		1886		1500		650		1560		2155		1120		1100		900		90		745		3755		90		Ford		TIBB		Са свећицама, четворотактни		не		4 у реду		1560		Дизел		85/3600																								190

		Ford fiesta		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		660		1210		1545		850		765		1100		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta10		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		600		1210		1545		850		765		1050		80		800		4000		80												1560				70/3800																								178

		Ford fiesta11		2/4		1		2486		1464		1434		3916		1683		1432		659		1141		1575		770		730		840		75		750		2320		50												1399				50/4000																								164

		Ford fiesta12		2/4		1		2489		1493		1480		3958		1722		1481		580		1210		1545		850		765		900		90		600		2600		60												1560																												190

		Ford focus		2/4		1		2640		1535		1531		4342		1840		1454		831		1357		1795		830		785		965		75		675		3095		75												1560				80/4000																								188

		Fiat punto		2/5		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		950		1385		695		690		750		75		400		2385		60												1242																												155

		Fiat stilo		2/4		1		2460		1398		1392		3865		1660		1480		601		1055		1490		720		820		750		75		400		2490		60												1248																												164

		Fiat punto13		2/4		1		2600		1514		1508		4253		1756		1525		760		1380		1247		1815		845		860		80		500		3115		60												1910																												172

		Fiat punto14		2/4		1		2460		1398		1392		3840		1660		1480		576		935		1370		690		680		750		75		400		2370		60												1242																												155

		Opel S-D		2/4		1		2511		1485		1487		3999		1713		1488		648		1235		1695		750		800		945		75		400		2600		70												1248																												172

		Opel corsa C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1055		935		1525		705		760		100		450		2525		50												1389																												180

		Opel corsa A-C		2/4		1		2491		1429		1420		3817		1646		1440		579		1035		920		1455		658		705		100		450		2360		50												1199																												170

		Peugeot 206		2/4		1		2445		1419		1107		3822		1652		1425		601		1025		1450		741		709		855		80		500		2365		50												1360																												170

		Pegoet 307		2/4		1		2608		1497		1491		4202		1746		1457		716		1268		1193		886		807		1000		50		800		2893		60												1587																												190

		Mercedes A170 CDI		2/4		1		2423		1499		1448		3608		1719		1575		577		1175		1560		577		1175		900		55		550		2360		50												1689																												180

		Mercedes C180		2/4		1		2715		1493		1464		4343		1728		1380		840		1445		1305		1915		925		965		60		650		3115		75												1998																												210

		Citroen C3		2/4		1		2460		1436		1435		3850		1667		1529		640		1053		978		1463		735		735		95		550		2113		38												1124																												156

		BMW AG		2/4		1		2467		1445		1453		3699		1683		1407		565		1135		780		1510		730		730		90		750		2210		50												1397																												185

		Audi A3		2/4		1		2500		1535		1527		4203		1765		1406		761		1428		1855		840		770		820		100		750		3305		75												1896																												187

		Геометријске карактеристике возила						Међуосовинско растојање, mm				Траг точкова напред, mm				Траг точкова позади, mm				Дужина, mm				Ширина, mm				Висина, mm				Задњи препуст, mm

		Статистички показатељи

						Средња вредност		Mean		2525.83		Mean		1476.37		Mean		1453.03		Mean		4040.40		Mean		1715.40		Mean		1463.87		Mean		660.67

		распон		Међуосовинско растојање, mm		Стандардна грешка		Standard Error		18.73		Standard Error		10.91		Standard Error		15.25		Standard Error		50.51		Standard Error		11.14		Standard Error		7.93		Standard Error		15.63

		0-2300		2300.00		Медијана		Median		2490.00		Median		1493.00		Median		1472.00		Median		3958.00		Median		1720.50		Median		1467.00		Median		644.00

		2301-2400		2400.00		Мода		Mode		2460.00		Mode		1493.00		Mode		1480.00		Mode		4204.00		Mode		1660.00		Mode		1481.00		Mode		746.00

		2401-2500		2500.00		Стандардно одступање		Standard Deviation		102.57		Standard Deviation		59.74		Standard Deviation		83.51		Standard Deviation		276.63		Standard Deviation		61.03		Standard Deviation		43.44		Standard Deviation		85.61

		2501-2600		2600.00		Варијанца		Sample Variance		10520.42		Sample Variance		3568.86		Sample Variance		6973.90		Sample Variance		76524.52		Sample Variance		3724.59		Sample Variance		1887.43		Sample Variance		7329.82

		2601-2700		2700.00		Куртозис		Kurtosis		2.76		Kurtosis		-0.02		Kurtosis		9.83		Kurtosis		1.40		Kurtosis		0.84		Kurtosis		0.41		Kurtosis		-0.83

		2701-2800		2800.00		Спљоштеност		Skewness		1.68		Skewness		0.33		Skewness		-2.35		Skewness		1.11		Skewness		0.92		Skewness		0.51		Skewness		0.60

		2801-2900		2900.00		Ранг		Range		453.00		Range		256.00		Range		498.00		Range		1192.00		Range		251.00		Range		195.00		Range		306.00

						Мин		Minimum		2397.00		Minimum		1369.00		Minimum		1107.00		Minimum		3608.00		Minimum		1635.00		Minimum		1380.00		Minimum		534.00

						Мах		Maximum		2850.00		Maximum		1625.00		Maximum		1605.00		Maximum		4800.00		Maximum		1886.00		Maximum		1575.00		Maximum		840.00

						Сума		Sum		75775.00		Sum		44291.00		Sum		43591.00		Sum		121212.00		Sum		51462.00		Sum		43916.00		Sum		19820.00

						Број узорака		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00		Count		30.00

		Масене карактеристике возила						Маса возила спремног за вожњу, kg				Највећа дозвољена маса, kg				Дозвољено оптерећење предње осовине, kg				Дозвољено оптерећење задње осовине, kg				Технички дозвољено максимално осовиснко оптерећење, kg				Максимално дозвољено оптерећење на крову, kg				Највеће оптеречћење приликом успорења, kg				Укупн дозвољена маса вучног воза, kg				Величина вертикалног оптерећења, kg

		Статистички показатељи

								Mean		1222.5333333333		Mean		1521.9333333333		Mean		984.2333333333		Mean		794.8		Mean		864.6666666667		Mean		76.6666666667		Mean		594.1666666667		Mean		2826.0333333333		Mean		63.4333333333

								Standard Error		30.2065203182		Standard Error		59.9742269039		Standard Error		63.4285494176		Standard Error		20.7123928697		Standard Error		19.0717540034		Standard Error		2.5066960135		Standard Error		23.7311126754		Standard Error		96.6187612173		Standard Error		2.3623888812

								Median		1210		Median		1552.5		Median		850		Median		767.5		Median		857.5		Median		75		Median		590		Median		2645		Median		60

								Mode		1210		Mode		1545		Mode		850		Mode		830		Mode		900		Mode		75		Mode		550		Mode		4000		Mode		75

								Standard Deviation		165.44792562		Standard Deviation		328.492369442		Standard Deviation		347.4124730587		Standard Deviation		113.4464479467		Standard Deviation		104.4602987885		Standard Deviation		13.7297395142		Standard Deviation		129.9806572701		Standard Deviation		529.202749969		Standard Deviation		12.9393367984

								Sample Variance		27373.0160919541		Sample Variance		107907.236781609		Sample Variance		120695.426436782		Sample Variance		12870.0965517242		Sample Variance		10911.9540229885		Sample Variance		188.5057471264		Sample Variance		16894.9712643678		Sample Variance		280055.550574713		Sample Variance		167.4264367816

								Kurtosis		-0.8187793506		Kurtosis		0.0343182131		Kurtosis		1.2077452927		Kurtosis		4.6031165497		Kurtosis		-0.5588859859		Kurtosis		0.1391683309		Kurtosis		-1.1053048234		Kurtosis		-0.1973464596		Kurtosis		-1.0307728358

								Skewness		0.1798482895		Skewness		-0.53483516		Skewness		1.4631609604		Skewness		1.9593451291		Skewness		0.4290739001		Skewness		-0.2886736948		Skewness		0.0488741625		Skewness		0.8212849892		Skewness		0.0597334381

								Range		625		Range		1375		Range		1338		Range		517		Range		395		Range		50		Range		400		Range		1887		Range		52

								Minimum		935		Minimum		780		Minimum		577		Minimum		658		Minimum		705		Minimum		50		Minimum		400		Minimum		2113		Minimum		38

								Maximum		1560		Maximum		2155		Maximum		1915		Maximum		1175		Maximum		1100		Maximum		100		Maximum		800		Maximum		4000		Maximum		90

								Sum		36676		Sum		45658		Sum		29527		Sum		23844		Sum		25940		Sum		2300		Sum		17825		Sum		84781		Sum		1903

								Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30		Count		30
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Фреквенција

Укупна дозвољена маса вучног воза, kg

Фреквенција
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Фреквенција

Величина вертикалног оптерећења, kg

Фреквенција
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